附件：

**采购需求及总体要求**

**一、采购内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 材质要求 |
| 初效过滤器G4 | 595\*595\*95 | 62 | 1. 外框使用铝合金，表面阳极氧化处理，框架壁厚不得小于1mm；   2.滤料使用镀锌钢丝骨架支撑； 3.优质天井白色滤棉，滤料有阻燃性。  4.满足EN779 G4等级 |
| 595\*495\*95 | 134 |
| 595\*295\*95 | 18 |
| 350\*490\*46 | 80 |
| 550\*450\*46 | 40 |
| 595\*490\*95 | 34 |
| 490\*495\*95 | 2 |
| 289\*595\*95 | 4 |
| 595\*595\*46 | 24 |
| 595\*289\*46 | 16 |
| 490\*289\*46 | 2 |
| 490\*289\*95 | 12 |
| 495\*595\*45 | 4 |
| 390\*390\*20 | 12 |
| 491\*595\*20 | 2 |
| 388\*595\*20 | 4 |
| 中效过滤器F8 | 595\*595\*534\*8P | 36 | 1. 外框使用25mm铝合金，表面阳极氧化处理，框架壁厚不得小于1mm；   2. 合成纤维无纺布复合滤料  3.滤料与框架除常规机械压紧外再刷胶粘  4.满足EN779 F8等级 |
| 595\*495\*534\*8P | 105 |
| 595\*295\*534\*8P | 14 |
| 595\*490\*534\*8P | 2 |
| 595\*289\*534\*8P | 7 |
| 595\*495\*534\*6P | 4 |
| 490\*490\*534\*8P | 1 |
| 390\*390\*534\*4P | 12 |
| 491\*595\*534\*8P | 2 |
| 388\*595\*534\*8P | 4 |
| 回风网过滤器G2 | 1100\*505\*10mm | 12 | 1.外框使用铝合金，表面阳极氧化处理，框架壁厚不得小于1mm；  2.过滤器两面加烤漆护面网，中间带加强筋；  3.优质天井白色滤棉，滤料有阻燃性。  4.满足EN779 G2等级 |
| 820\*375\*10mm | 49 |
| 400\*400\*10mm | 43 |
| 合计 |  | 741 |  |

**二、产品质量要求**：

产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

**三、供货期限要求**：

招标内容须在合同签订后并收到招标单位相关部门通知后10天内送至现场并安装调试完毕；

**四、售后服务要求**

1.投标产品的质量保证期为一年；

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

3.在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

4.质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

5.为保证产品质量，投标供应商在签定合同前需向采购人提供所投产品生产厂商针对本项目的授权书、质保函和产品合格检测报告原件，若无法提供，采购人有权取消其中标资格，由此产生的任何费用由供应商承担。

**五、其他要求**

1、供货单位须确保所供货物能与现有设备有效连接，确保设备正常运行。

2、本项目初中效过滤器由院方负责安装。