金湖县人民医院

导管室东侧天井南侧平台防水维修报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项名称 | 单位 | 数量 | 特征描述 | 单价(人民币) | 合计  (人民币) |
| 1 | 砖楼面拆除及垃圾淸运 | m² | 120.6 | 平台防滑砖人工破碎拆除, 拆除垃圾清运出场。 |  |  |
| 2 | SBS 防水 | m² | 140.1 | 地面及墙面采用国标4mm厚东方雨虹SBS防水卷材热熔粘贴, 东、南、北侧防水卷材上翻至墙面30cm处,上翻防水接口处涂刷防水胶。 |  |  |
| 3 | 混凝土层砂浆找平及破损混凝土层维修 | m² | 120.6 | 混凝土垫层表面混凝土标号偏低导致跑砂, 下陷,开裂等现象易使防水卷材粘贴不牢, 需使用高标号水泥砂浆找平修补, 修补厚度3cm。 |  |  |
| 4 | 混凝土保护层 | m² | 120.6 | C30 细石混凝土浇筑保护层, 浇筑厚度4cm, 内置φ4冷拔丝钢筋网片防裂,表面磨光处理 |  |  |
| 总价： | | | | | | |