|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金湖县人民医院急诊东南侧非机动车棚地面改造项目报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 单价 | 合价 | 备注 |
|
| 1 | 铣刨路面 | 1、材质：拆除混凝土路面 2、厚度：12公分 | m2 | 471.84 |  |  | 含建筑垃圾外运 |
| 2 | 保护性拆除排水盖板 | 拆除、整理、留用 | m | 104 |  |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位：排水沟两侧粉刷层拆除 | m2 | 104 |  |  |  |
| 4 | 平面块料拆除 | 路牙平石保护性拆除，留用。 | m2 | 9 |  |  |  |
| 5 | 车棚立柱四周切缝 |  | m | 76.8 |  |  |  |
| 6 | 排水沟、截水沟 | 1、原有砖砌排水沟粉刷内壁 2、上口加装L50\*5镀锌角钢 3、原有井盖安装 | m | 104 |  |  |  |
| 7 | 垫层 | 1、混凝土种类：泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 33.03 |  |  |  |
| 8 | 沥青混凝土 | 1、沥青下封油 2、旧路面校正 3、细粒径5公分厚面层 | m2 | 471.84 |  |  |  |
| 9 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：围墙 2、腻子种类：坑裂腻子 3、刮腻子遍数：1遍 4、油漆品种、刷漆遍数：防水涂料2遍 | m2 | 41.4 |  |  |  |
| **10** | **合计总价： 元** | | | | | | |
| 注：此报价含人工费、材料费、机具使用费、安全文明施工措施费、规费、税金等一切费用。 | | | | | | | |
| 报价单位（盖章）：  报价人（签字）： | | | | | | | |
| 联 系 电 话： | | | | | | | |
| 日 期： | | | | | | | |