**统一格式**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金湖县人民医院污水处理站污泥压滤系统设备采购项目报价单** | | | | | | | | |
| **系统** | **设备名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价/元** | **总价/元** | **备注** |
| 污泥压滤系统 | 板框压滤机（配套电缆YJV-3\*2.5+1\*1.5,40PVC套管、化工级63UPVC污水管道） | XAY20/630-UB | 套 | 1 | 龙潭 |  |  | 过滤面积≥20㎡ |
| 气动隔膜泵（配套电缆YJV-3\*4+1\*2.5,40PVC套管、DN50钢管及配件阀门） | SK40/3AAA/EEEE/OBO | 套 | 2 | 斯凯力 |  |  |  |
| 三相电空压机（配套电缆YJV-4\*1.0,40PVC套管、DN8塑料管及配件阀门） | ≥3KW | 套 | 1 | 红五环 |  |  |  |
| 污泥系统控制柜 | 就地控制 | 套 | 1 | 正泰 |  |  |  |
| 压滤机排水系统及挡水台 |  | 项 | 1 | / |  |  | 砖砌20cm高挡水台，地面找平坡度并做防水，UPVC排水管埋地介入调节池。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注明：此报价含人工安装调试费、设备运输装卸、机具使用费、规费、税金等一切费用，甲方无需支付其他任何费用。** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 报价单位（盖章）： | | |
|  |  |  |  |  |  | 报价人： | | |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话： | | |
|  |  |  |  |  |  | 日期： | | |