**统一格式：**

金湖县人民医院行政楼三楼会议室屋面防水维修项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单项名称** | **单位** | **数量** | **特征描述** | **单价(人民币)** | **金额(元)** |
| 1 | 屋面女儿墙维修 | m2 | 12 | 女儿墙破损开裂、起鼓脱落粉刷面凿除清理，水泥砂浆修补粉刷内加网格布防裂，垃圾清运。  尺寸：长20m\*高0.6m | 元/m2 | 元 |
| 2 | SBS防水 | m2 | 290.2 | 处理完基层后进行细部处理：阴阳角、变形缝、落水口、排水沟、女儿墙等细部节点凿除，水泥砂浆抹圆弧处理，粘贴防水附加层50CM。防水卷材施工前底部满喷涂底油，增加附着力后粘贴国标东方雨虹牌4mm厚I型弹性体SBS改性沥青防水卷材一道，防水卷材上翻至女儿墙顶部。  尺寸：长17.2m\*宽15m  附加层：64.4m\*0.5m | 元/m2 | 元 |
| 3 | **合计** | **元（含税价）** | | | | |

注：此报价含人工费、材料费、机具使用费、安全文明施工措施费、规费、税金等一切费用。

报价单位(盖章)：